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Bain-Marie-Elektro
	Modell
	70/80BME-L
	

	Gerätetyp
	Bain-Marie-Elektro
	

	Ausführung
	glatt
	

	Becken
	GN 2/1,150mm
	

	Temperaturbereich
	30-90°C
	

	Anschlusswert
	4,2kw
	

	Spannung 
	400V~2N
230V~3
230V
	

	Frequenz
	50/60 Hz
	

	Abmessungen (B x T x H mm)
	800 x 700 x 900
	

	Gewicht
	61 kg
	

	Material
	CrNi 18/10 - AISI 304
	

	Arbeitsplatte
	2 mm
	

	Bedienelemente
	IPX5
	

	Unterbau
	offen
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	Technische Änderungen vorbehalten.
	28.09.2026
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